|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Elektroenergie | BKS | Heizöl | TONNAGE  ton |
| [kWh]/ton | [kg]/ton | [Liter]/ton |
| Lösau | Phase A  (BINDER) | 3.39 | 12.69 | 1.341 | 1826 (27.5%) |
| Phase B  (BINDER AND SURFACE) | 3.56 | 11.97 | 1.46 | 2052 (29.4%) |
| Sietzsch | Phase A  (BINDER AND SURFACE) | 6.10 | 12.66 | 1.34 | 3176 (47.7%) |
| Phase B  (BINDER AND SURFACE) | 4.85 | 10.05 | 0.78 | 4038 (57.8%) |
| Hirschfeld | Phase A  (SURFACE) | 4 | 11.70 | 0.06 | 1650 (24.8%) |
| Phase B  (SURFACE) | 4.46 | 4.44 | 3.19 | 892 (12.8%) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroenergie | BKS | Heizöl |
|  | [kWh]/ton | [kg]/ton | [Liter]/ton |
| Phase A | 4.87 | 12.52 | 1.03 |
| Phase B | 4.42 | 9.90 | 1.28 |